**ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

**CONCORRÊNCIA Nº 001/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DE FANTASIA**: | |
| **RAZÃO SOCIAL**: | |
| **CNPJ**: | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL**: | |
| **OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**? **SIM** ( ) **NÃO** ( ) | |
| **ENDEREÇO**: | |
| **BAIRRO**: | |
| **CEP**: | |
| **CIDADE**: | |
| **ESTADO**: | |
| **E-MAIL**: | |
| **TELEFONE**: | **FAX**: |
| **CONTATO DA LICITANTE**: | **TELEFONE**: |
| **BANCO DA LICITANTE**: | |
| **Nº DA AGÊNCIA**: | |
| **CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE**: | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS** | | | | | | | | |
| **ITEM** | **CÓDIGO** | **FONTE** | **DESCRIÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **PREÇO UNITÁRIO**  **S/ BDI** | **PREÇO UNITÁRIO**  **C/ BDI** | **PREÇO TOTAL** |
| **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | |  |
| 1.1 | ED-28427 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA  COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID. | 1,00 |  |  |  |
| 1.2 | ED-21769 | SETOP | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1,00 |  |  |  |
| 1.3 | RO-41435 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A REMOÇÃO DO MATERIAL DEMOLIDO) | M² | 54,00 |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | |  |
| **2** | **ESTRUTURA** | | | | | | |  |
| 2.1 | ED-51110 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M³ | 3,00 |  |  |  |
| 2.2 | ED-48297 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 171,00 |  |  |  |
| 2.3 | ED-48295 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 483,00 |  |  |  |
| 2.4 | ED-49805 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 15,00 |  |  |  |
| 2.5 | ED-50174 | SETOP | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M² | 94,00 |  |  |  |
| 2.6’ | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_09/2020 | M² | 180,94 |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | |  |
| **3** | **ALVENARIA** | | | | | | |  |
| 3.1 | ED-48195 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 155,80 |  |  |  |
| 3.2 | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, - 1:2:8 (CIMENTO,CAL E AREIA) ESP. 20MM APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M². | 311,60 |  |  |  |
| 3.3 | ED-50730 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | M² | 311,60 |  |  |  |
| 3.4 | ED-50566 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM | M² | 45,01 |  |  |  |
| 3.5 | DE-9903 | SETOP | VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,  CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M³ | 1,02 |  |  |  |
| 3.6 | ED-9906 | SETOP | VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M³ | 0,11 |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | |  |
| **4** | **ESQUADRIAS** | | | | | | |  |
| 4.1 | ED-49602 | SETOP | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNID. | 5,00 |  |  |  |
| 4.2 | ED-50530 | SETOP | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO COM FILTRO SOLAR EM MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M² | 16,80 |  |  |  |
| 4.3 | ED-51158 | SETOP | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/ SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M² | 15,00 |  |  |  |
| 4.4 | 102183 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO,2 FOLHAS DE 90X210 CM,ESPESSURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UNID. | 1,00 |  |  |  |
| 4.5 | 34377 | SINAPI | JANELA DE BASCULANTE, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MÓVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 E 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO | UNID. | 4,00 |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | |  |
| **5** | **BANHEIROS/FRALDÁRIO** | | | | | | |  |
| 5.1 | ED-50297 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA INCLUSIVA ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO. | UNID. | 2,00 |  |  |  |
| 5.2 | ED-48156 | SETOP | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UNID. | 2,00 |  |  |  |
| 5.3 | ED-48342 | SETOP | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | UNID. | 3,00 |  |  |  |
| 5.4 | ED-50279 | SETOP | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3,00 |  |  |  |
| 5.5 | ED-50330 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3,00 |  |  |  |
| 5.6 | ED-48344 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M² | 2,30 |  |  |  |
| 5.7 | ED-48182 | SETOP | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UNID. | 3,00 |  |  |  |
| 5.8 | ED-48183 | SETOP | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO | UNID. | 3,00 |  |  |  |
| 5.9 | ED-48155 | SETOP | DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATÓRIO 800 ML | UNID. | 5,00 |  |  |  |
| 5.10 | ED-48160 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID. | 4,00 |  |  |  |
| 5.11 | ED-51150 | SETOP | ESPELHO (60X90CM) ESP.4MM INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3,00 |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | |  |
| **6** | **COBERTURA** | | | | | | |  |
| 6.1 | ED-48408 | SETOP | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADO | M² | 52,82 |  |  |  |
| 6.2 | ED-48425 | SETOP | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, ESP 8MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | M² | 52,85 |  |  |  |
| 6.3 | ED-50685 | SETOP | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 37,30 |  |  |  |
| 6.4 | ED-50654 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 37,30 |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | |  |
| **7** | **PINTURA/ACABAMENTO** | | | | | | |  |
| 7.1 | ED-50502 | SETOP | PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO. | M² | 249,20 |  |  |  |
| 7.2 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 249,20 |  |  |  |
| 7.3 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 62,40 |  |  |  |
| 7.4 | ED-50771 | SETOP | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 39,50 |  |  |  |
| 7.5 | ED-5075 | SETOP | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (45X45), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRUALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 45,01 |  |  |  |
| 7.6 | ED-51005 | SETOP | SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO E = 3 CM | M² | 1,00 |  |  |  |
| 7.7 |  | COMP. | ACM AMADEIRADO MOGNO BOLD 4MM | M² | 12,72 |  |  |  |
| 7.8 | ED-49685 | SETOP | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, DIMENSÕES (60X60)CM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | M² | 45,01 |  |  |  |
| 7.9 | 43184 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UNID. | 1,00 |  |  |  |
| 7.10 | ED-50437 | SETOP | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M² | 9,00 |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | |  |
| **8** | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | | | | | |  |
| 8.1 | 9841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 50,00 |  |  |  |
| 8.2 | ED-50222 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM  DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 3,00 |  |  |  |
| 8.3 | ED-50225 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 2,00 |  |  |  |
| 8.4 | 9859 | SINAPI | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | 100,00 |  |  |  |
| 8.5 | ED-50007 | SETOP | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UNID. | 6,00 |  |  |  |
| 8.6 | ED-49897 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 1,00 |  |  |  |
| 8.7 | ED-50020 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50,00 |  |  |  |
| 8.8 | 6005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UNID. | 3,00 |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | |  |
| **9** | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | | |  |
| 9.1 | ED-15790 | SETOP | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) PÓLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE  DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 6,00 |  |  |  |
| 9.2 | ED-49498 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID. | 1,00 |  |  |  |
| 9.3 | ED-49231 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UNID. | 2,00 |  |  |  |
| 9.4 | ED-49233 | SETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 30A | UNID. | 1,00 |  |  |  |
| 9.5 | ED-49187 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 25,00 |  |  |  |
| 9.6 | ED-48995 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/ HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 100,00 |  |  |  |
| 9.7 | ED-48989 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 150,00 |  |  |  |
| 9.8 | ED-13345 | SETOP | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID. | 4,00 |  |  |  |
| 9.9 | ED-13355 | SETOP | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, EXCLUSIVE LÂMPADA | UNID. | 8,00 |  |  |  |
| 9.10 | ED-49414 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | UNID. | 200,00 |  |  |  |
| 9.11 | ED-15759 | SETOP | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS USB (CONECTOR USB TIPO A), CORRENTE 1A, TENSÃO 5V, (1A-5V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 2,00 |  |  |  |
| 9.12 | 39599 | SINAPI/INSUMOS | CABO DE REDE, PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC | M | 50,00 |  |  |  |
| 9.13 | ED-15794 | SETOP | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 2,00 |  |  |  |
| 9.14 | ED-15736 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 1,00 |  |  |  |
| 9.15 | ED-15767 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UNID. | 4,00 |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | |  |
| **10** | **COMBATE A INCÊNDIO** | | | | | | |  |
| 10.1 | ED-50192 | SETOP | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UNID. | 1,00 |  |  |  |
| 10.2 | ED-50202 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÕES (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 2,00 |  |  |  |
| 10.3 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÕES (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 2,00 |  |  |  |
| 10.4 | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 1,00 |  |  |  |
| 10.5 | ED-50205 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÕES (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID. | 1,00 |  |  |  |
| 10.6 | ED-26989 | SETOP | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3,00 |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | |  |
| **11** | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | | |  |
| 11.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 100,00 |  |  |  |
| 11.2 | ED-50634 | SETOP | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM | UNID. | 1,00 |  |  |  |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | |  |
| **TOTAL GERAL DA OBRA:** | | | | | | | | **R$** |

A Empresa ......................................................... DECLARA que:

1. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra, bem como todos os tributos e encargos fiscais, sociais, ART’s, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte até o destino, o acondicionamento dos insumos em embalagens adequadas, e quaisquer ônus que porventura posam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.
2. Está de acordo, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da Contratação e que tem pleno conhecimento do local e das condições e exigências de execução dos trabalhos.
3. Concorda, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
4. Na execução do objeto licitado, observará, rigorosamente, as especificações das normas legais e regulamentares brasileiras, bem como as recomendações e instruções do Município, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela prestação de serviço em conformidade com as especificações e os padrões necessários ou determinados pelo Município.
5. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
6. Prazo de início da execução dos serviços de acordo com o estabelecido no Termo de Referência (Anexo I do Edital) desse processo.
7. Que não incide nas vedações previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.
8. Que o prazo de início da execução dos serviços será de acordo com os termos estabelecidos no Anexo I (Termo de Referência) do Edital, a contar do recebimento, por parte da Contratada, da Ordem de Serviço ou documento similar. Todos os serviços serão avaliados, sob pena de não aceite, caso não atenda a descriminação do Termo de Referência do referido Edital ou executados com má qualidade.

|  |
| --- |
| **DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO** |
| **Nome:** |
| **Qualificação (cargo ou função):** |
| **RG/UF:** |
| **CPF:** |

|  |
| --- |
| **DADOS DO RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO** |
| **Nome:** |
| **Telefone:** |
| **Celular:** |
| **E-mail:** |

LOCAL E DATA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS.: Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.